### Standardbearbeitung Kabel- und Stecker

|  |  |
| --- | --- |
| Kundenname |  |
| Artikelnummer |  |

Nanotec bietet Kabel- und Steckerkonfektionierung ab einer Bestellmenge von 1 Stck. an. Bitte tragen Sie die gewünschten Änderungen unter Beachtung der angegebenen Toleranzen in die entsprechenden Felder ein.

|  |
| --- |
| **Kürzere oder längere Einzeladern/JST-Steckerkonfektionierung** |
|

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | http://de.nanotec.com/typo3temp/pics/L%C3%A4ngere_Litzen_a9f33ab80b.jpg |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |
| --- |
| Die Einzeladern können gekürzt oder durch Anlöten von gleichfarbigen Litzen verlängert werden. Bei einer Verlängerung wird der Übergang mit einem Schrumpf- oder Spiralschlauch abgedeckt. Die Aderenden werden 5 mm abisoliert.Bei Auswahl eines Steckers wird die Gesamtlänge mit Stecker angegeben.  |

|  |
| --- |
| **Länge "A" (+/-5 mm) / Länge „B“ (+/-5 mm)** |
| A= |  | B= |  | mm |
| Art B=  |  | Schrumpfschlauch\* |  | geschrumpft |
|  |  | Spiralschlauch\*\* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Steckertyp** | **für AWG-Größe** | **Auswahl** |
| JST-PHR | 26-28 |  |
| JST-XHP | 26-28 |  |
| JST-VHR | 22 |  |

\* Schrumpfschlauchfarbe: schwarz, Material: Polyolefin

\*\* Spiralschlauchfarbe: natur, Material: PE

**Hinweis:**

Wenn Sie eine andere Kabelkonfektionierung benötigen, senden Sie bitte eine aussagekräftige Zeichnung an unseren Vertrieb: sales@nanotec.de

**Lieferzeit:**

Ist der gewünschte Motor auf Lager, beträgt die Bearbeitungszeit ca. 1 Woche für 1-24 Stk und ca. 2 Wochen für 25 Stk und mehr. Den Lagerbestand des Motors können Sie über unsere Webseite abrufen.